2401-ILZ.261.32.2022 Załącznik nr 3B dla części II

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wideoendoskop** – endoskop techniczny wyposażony w funkcję wyświetlania obrazu na monitorze i zapisu w formie plików wideo oraz zdjęć na nośniku cyfrowym bezpośrednio w urządzeniu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa producenta, typ, model)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Rodzaj funkcji wideoendoskopu | Wymagane parametry | Oferowane parametry\* |
| 1 | Przenośny | Tak, zasilany akumulatorowo | Tak/nie |
| 2 | Średnica kamery | Od 5,5 do 6,5 mm | ………………… |
| 3 | Przewód wizyjny (nie większy od średnicy kamery) | Tak, sterowany, o długości od 90 cm – 150 cm | ………………… |
| 4 | Sterowanie końcówką przewodu wizyjnego | 4-kierunkowe | Tak/nie |
| 5 | Rodzaj sensora | CCD SUPER HAD lub CMOS o rozdzielczości co najmniej 640 x 480 pix | ………………… |
| 6 | kąt widzenia obiektywu | Nie mniej niż 50 – nie więcej niż 90 stopni, obiektyw przedni | ………………… |
| 7 | Inne parametry obiektywu | Wysoka jasność, głębia ostrości co najmniej 70 mm do nieskończoności | ………………… |
| 8 | Oświetlenie obszaru działania | Wbudowane skuteczne oświetlenie led z regulacją mocy | Tak/nie |
| 9 | Wyposażony w wyświetlacz | Tak, wielkość minimum 5” | Tak/nieWielkość ………………… |
| 10 | Podgląd i zapis video | tak | Tak/nie |
| 11 | Podgląd i zapis zdjęć | tak | Tak/nie |
| 12 | Pamięć wewnętrzna lub slot karty pamięci | Minimum 4 GB |  |
| 13 | Port USB | Tak | Tak/nie |
| 14 | Transmisja obrazu – łączność pomiędzy panelem z wyświetlaczem a kontrolerem | bezprzewodowa | Tak/nie |
| 15 | Panel z wyświetlaczem  | Może posiadać dodatkowo sterowanie sondy z kamerą | posiada/nie posiada |
| 16 | Kontroler sterujący | Sonda z kamerą | ………………… |
| 17 | Czas działania na dołączonym akumulatorze | Minimum 4 godz. | ………………… |
| 18 | Stopień ochrony | Minimum IP65 | ………………… |

Miejscowość……………………………………………………, dnia………………………………….2022 r. ………………………………………………………

podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

\* - wpisać parametry oferowanego sprzętu lub niepotrzebne skreślić